катушка 950 white's spectrum XLT.

кабель должен быть четырехжильный, по две жилы в своем экране. при этом экраны не обязательно изолированы, соприкасаются (по всей длине кабеля, разумеется). между экранами проложен неизолированный провод (соприкасается по всей длине кабеля с экранами). ситуевина здесь такая как и для аудиофилов - экранный провод не должен использоваться в качестве силового. т.е. земля и экран (для RX) хотя и равнопотенциальные провода, но идут РАЗДЕЛЬНО.

ЭКРАНИРОВАНИЕ

этот экранный провод, неизолированный, внутри катушки, подпаян ТОЛЬКО к 2-м проводам идущим в свою очередь к экранам половинок корпуса катушки.
   так в идеале...

экранировка.
проводящий слой внутри каждой отдельной части корпуса катушки - не внутренней поверхности.
полистирол сам по себе не проводящий.
очевидно слой графитовый.
провод подключен к экрану заплавлением, фото.
другой его конец - на экран (общая точка), экран кабеля концом вплавлен в нижнюю крышку.

White's Spectrum XLT 9.5"
Rx 1,2 36mH 123 ohms
Tx 4,5 540uH 1.4 ohms

измерения мои 
Rx - 34,6 mH 60 Ohms + resistor 51 Ohms
Tx - 537uH 1,1 Ohms