Здравствуйте, Анатолий.

Высылаю проект на трассировку. Весьма надеюсь, что поделитесь результатами своей работы :)))
Вместе с проектом высылаю и оригинальную схему, чтобы было понятнее в случае чего.
Теперь, что я хотел сказать собственно по проекту:

1. Вместо импульсного блока питания поставил LM2930-8.0 в расчете на питание от 12в аккумулятора 
(меньше будет помех) и избавился от четырехпозиционного переключателя "POWER". Теперь "HOT ROCK" 
всегда "ACCEPT", а состояние батареи лучше всего проверять схемкой на КР1171СПхх плюс три резистора 
и светодиод, разместив это в корпусе стрелочного индикатора (для этого одновыводной разъем "BAT").

2. Переключатель режимов заменен двумя аналоговыми мультиплексорами CD4052 с управлением по двум 
проводам в двоичном режиме (схемка управления в каталоге проекта - файл .pcx).

3. Транзисторная сборка в логарифмических усилителях (МР310) заменена на 159НТ1.

4. Подстроечные резисторы - СП3-19а, конденсаторы по 1мкф - К73-17 на 63в, остальные пленочные - 
из расчета на импортные МКТ и "зеленые подушечки" (все как на фотках платы XLT). Вообще, корпуса
лучше не менять, за исключением может быть самой мелкой керамики и кварца - т.к. я не знаю каких он 
размеров, то поставил "часовой".

5. Регулятор громкости удален. Все рассчитано под наушники.

6. Все потенциометры упакованы в трехвыводные разъемы.

7. Судя по всему, питание и земля должны быть разведены "звездой" с минимальной длиной (U14 в
центре платы), хотя может лучше землю прогнать по контуру?

8. Библиотеки на всякий случай в каталоге проекта.

Ну вот, вроде бы все сказал. Надеюсь, не утомил особо :))
Я знаю вашу любовь к односторонним платам, но здесь, похоже, не тот случай. Тот, кому действительно
надо, сделает и двусторонюю плату. У меня это неплохо получается и шприцем, от руки. Муторно, конечно,
зато монтаж гораздо плотнее.
Если чего - пишите.

Дмитрий.